附件一：缘石坡道、无障碍卫生间、食堂下水道建设及军训服购置

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 基本要求、规格 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 缘石坡道 | 1、按坡道建设规范施工，2、C20混凝土；大理石贴面。 | 52平米 | 20800元 | 安全、结实、耐用。 |
| 2 | 无障碍卫生间 | 1、拆除原卫生设施，2、安装座便器，3、修理损坏地面，4、加装围板。 | 13个 | 13000元 |
| 3 | 混凝土路面拆除 | 34\*1.2\*0.2M | 8.6立方 | 25045元 |
| 4 | 挖沟槽 | 34\*1.2\*0.8M | 32.64立方 |
| 5 | C20混凝土铺底（100mm厚) | 34\*1.2\*0.1M | 4.08方 |
| 6 | 砌砖 | 34\*0.24M\*2 | 16.32方 |
| 7 | 压光 | 34\*3.1M | 105.4平米 |
| 8 | 混凝土盖板150厚 | 34\*1.1\*0.15M | 5.61立方 |
|  |  |  |  | 58845元 |

附件二：大门口警卫室建设

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 基本要求 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 长4200\*宽3200\*高3100 | 材料与做法：周边采用75mm双面彩钢保温板，屋面板用10mm专用屋面保温板，墙面粉刷警务蓝油漆，铝合金平开门一个，铝合金窗2个，屋顶400mm铝塑板加警务室标识。另：改电接电（3\*10电缆20米） | 1 | 19500元 |  |
| 2 |  |  |  | 19500元 |  |

附件三：军训服

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 基本要求 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 |  | 1. 军训服为迷彩服（每套包括帽子、上衣、T恤、腰带、裤子、鞋子共六件）。   2、质量须符合国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2003标准。  3、接受国家工商行政部门的监督检查。  4、质量不合格，供货商承担所有的法律和经济责任。 | 550套 | 55000元 |  |