一、A包附表：2018年度职业院校技能大赛焊接技术赛项指定设备参数表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号参数 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 备 注 |
| PNE61—400直流氩弧焊机 | WS-400；输入电压：3相266—456v50-60Hz额定输入功率：17KW；输出电流调节范围：5-410A；上坡时间：0.1-99.9S下坡时间：0.1-99.9S提前送气时间：0-13 S滞后停气时间：0.1-50 S引弧时间：0.01-1 S额定负载持续率：（40℃）60%功率因数：0.93

|  |
| --- |
| 外壳防护等级:IP23S |
| 功率因数: 0.7~ 0.9 |
| 绝缘等级:F |
| 冷却方式:温控风冷 |

 | 2 | 0.97 | 1.94 | 1.大赛指定品牌：北京时代科技股份有限公司产品。2.设备配套附件齐全，并承担技术培训。 |
| 直流氩弧焊枪 | QQ300型 | 2 | 0.03 | 0.06 | 与PNE61—400直流氩弧焊机配套 |
| **合计：2万元** |

1. B包附表：移动硬盘

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号参数 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备 注 |
| 移动硬盘 | 2.5寸，USB3.0接口，2T以上 | 26 | 600 | 15600 |  |
|  |  |  |  |  |  |