A包：第46届技能大赛耗材

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 规格 | 坡口角度 | 数量 | 估价 |
| 钢板 | Q235 | 250×100×10 | 单侧：30°±1° | 100块 |  |
| 钢板 | Q235 | 350×150×16 | 单侧：30°±1° | 100块 |  |
| 管子 | 20# | Φ159×150×8 | 单侧：30°±1° | 100块 |  |
| 铝合金管 | 5A06 | Φ80×120×5 | 单侧：30°±1° | 100块 |  |
| 铝合金板 | 5A06 | 120\*120\*6 | 无 | 20 |  |
| 大西洋焊条 | ER507 | Φ3.2\Φ4.0 |  | 各6箱 |  |
| 大西洋焊条 | ER507 | Φ2.5 |  | 2箱 |  |
| 大西洋实芯焊丝 | ER50-6 | Φ1.2 |  | 10盘 |  |
| 大西洋药芯焊丝 | ER501T-1 | Φ1.2 |  | 10盘 |  |
| 大西洋不锈钢焊丝 | ER308L | Φ1.6、Φ2.4 | 5kg/盒 | 各5盒 |  |
| 大西洋碳钢焊丝 | ER50-6 | Φ2.5 | 5kg/盒 | 5盒 |  |
| 铝合金焊丝 | ER5356 | Φ2.4、Φ3.0 | 5kg/盒 | 各5盒 |  |
| 数显焊缝检验尺 |  |  |  | 4把 |  |
| 焊缝咬边尺 |  |  |  | 4把 |  |
| 角焊缝量规 |  |  |  | 4把 |  |
| 钢丝刷 | 材料不锈钢 |  |  | 50个 |  |
| 焊接手套 | 威特仕 | 牛皮、长袖 |  | 20付 |  |
| 焊接防烫护垫、披肩、护袖 |  | 牛皮 |  | 20套 |  |
| 导电嘴 |  | M6\*45 |  | 50个 |  |
| 焊接白玻璃 |  | 厚度3mm |  | 100片 |  |
| 打磨面罩 |  | 头戴式、透明 |  | 10个 |  |
| 切割片 |  | Φ100\*2mm |  | 100个 |  |
| 直磨头 |  | 子弹头10mm |  | 100 |  |
| 砂纸片 | 100\*6\*16mm | |  | 100个 |  |
| 焊接钨极 | φ2.4 | |  | 5盒 |  |
| 防尘口罩 |  | |  | 20个 |  |
| 白色记号笔 |  | |  | 40支 |  |
| 氩弧焊喷嘴 | 7#、8#、20# ，带滤网 | |  | 各10个 |  |
| 合金旋转锉刀 | LX1228 m06 | |  | 10把 |  |
| D1210 m06 | |  | 10把 |  |
| M1225 m06 | |  | 10把 |  |
| 合计： 36000元 | | | | | | |

B包：党建文化墙

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 数量 | 面积 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 3.5\*2 | 1 | 7 | 900 |  | 采用1.5PVC高密度板材，字、画采用0.3、0.5cm亚克力制作，uv正面喷、背面喷画面，高清户外 合成画面。 |
| 2 | 3.9\*1.8 | 1 | 7.02 | 700 |  |
| 3 | 6.8\*1.8 | 1 | 12.24 | 700 |  |
| 4 | 2.2\*2 | 1 | 4.4 | 900 |  |
| 5 | 3.6\*1.8 | 1 | 6.48 | 700 |  |
| 6 | 3.55\*1.8 | 1 | 6.39 | 700 |  |
| 7 | 1.2\*1.4 | 12 | 1.68\*12 | 1200 |  |
|  |  |  |  |  | 47200 |

C包：教学楼安装电热水器

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 电热水器 | 18千瓦，发泡，产水量220升，内胆304不锈钢，全自动，带底座。 | 10台 | 2400 | 24000 |
| 2 | PPR进水管 、PVC出水管、保温等其它附材一宗；另加安装 |  |  |  | 2000 |
|  |  |  |  |  | 26000元 |

D包：广播及监控检修

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 状况 | 数量 | 维修单价 | 合计 |
| 1 | 面光灯 | 损坏，须更换 | 3 | 150 |  |
| 2 | 地插 | 损坏 | 8 | 185 |  |
| 3 | 合唱话筒 | 损坏 | 3 | 2700 |  |
| 4 | 10米VGA线 | 更换 | 1 | 95 |  |
| 5 | VGA线 | 更换 | 1 | 135 |  |
| 6 | 广播站前置放大器 | 损坏 | 1 | 3000 |  |
| 7 | 功放 | 烧坏 | 1 | 4650 |  |
| 8 | 防水音响 | 损坏 | 2 | 950 |  |
| 9 | 55寸监视器 | 损坏 | 1 | 4860 |  |
| 10 | 摄像机电源 | 更换 | 9 | 45 |  |
| 11 | 8口交换机 | 烧坏 | 1 | 185 |  |
| 12 | 5口交换机 | 烧坏 | 2 | 45 |  |
| 13 | 400万高清摄像机 | 损坏 | 2 | 735 |  |
| 14 | 网络硬盘摄像机 | 加装 | 1 | 1780 |  |
| 15 | 400万高清摄像机 | 加装 | 2 | 735 |  |
| 16 | 500G硬盘 | 加装 | 1 | 430 |  |
| 17 | 20寸显示器 | 加装 | 1 | 460 |  |
| 18 | 支架 | 加装 | 2 | 35 |  |
| 19 | 1500W功放机 | 损坏 | 1 | 4650 | 广播站 |
| 20 | 人工、穿线管、网线等 |  | 1 | 1000 |  |
|  |  |  |  | 36680 |  |

E包：供水、供电、供汽、供暖管道等维修

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 基本状况 | 数量 | 价格 |
| 1 | 增压泵房15KW水泵 | 电机烧坏，泵体漏水 | 1 | 6200 |
| 2 | ￠200铜制浮球及安装 | 600方水池进水过多，需限制 | 1 | 5500 |
| 3 | 600方水池前安装排水管 | 破地面0.8\*1\*6米；安装￠160PE管4米，硬化恢复，换井盖2个 | 1 | 2200 |
| 4 | 二楼食堂蒸气管维修 | ￠50无缝钢管12米，￠50 90度弯头2个；￠32阀门2个；￠50阀门2个，￠40PPR管子3米；￠40PPR弯头2个；￠25水嘴30个；蒸箱焊接无缝钢管3米等 | 1 | 3300 |
| 5 | 二楼食堂配电箱 | 1000\*800配电箱更换，3\*25+1电缆线3米；3\*6电缆线15米。 | 1 | 2300 |
| 6 | 6#公寓东主管道更换￠200阀门 | 原阀门裂开，需更换￠200铸钢闸阀一个,金属垫2个，橡胶垫2个，安装。 | 1 | 1600 |
| 7 | 更换供水通气孔铁丝网 | 600方水池4个，200方水池 2个 | 1 | 490 |
| 8 | 600方水池水位计 | 原水位计烧坏，需更换 | 1 | 800 |
| 9 | 供暖设施 | 管道、阀门等 | 1 | 2000 |
| 合计 |  |  |  | 24390 |