招标附件

A包：测温设备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 测温仪（加电脑及显示器各一台） | 热成像：分辨率160 × 120；焦距3mm；视场角：50°×37.2°;可见光：分辨率2688\*1520；视频模式：双光融合；1、支持AI人脸检测，多目标同时检测体温2、声光报警，内置喇叭，体温过高报警时语音提升“体温异常请复合体温”3、多种方案可选：无黑体方案精度±0.5度，加黑体方案精度±0.3度4、快速布控，含三脚架配合简易安装。 | 1 | 2.6 | 2.6 |
| 2 | 感应洗手器 |  | 1 | 0.25 | 0.25 |
| 3 | 合计 |  |  |  | 2.85 |

B包：教职工值班被褥

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 被子 | 1600\*2000；羽绒棉3斤填充 | 70 | 140 | 9800 |
| 2 | 棉褥 | 1000\*2000，新棉花3斤填充 | 70 | 110 | 7700 |
| 3 | 蚊帐 | 单人 | 70 | 60 | 4200 |
| 4 | 枕芯 | 700\*450 | 70 | 25 | 1750 |
|  |  |  |  |  | 23450 |

C包：一、二楼食堂橱窗、照明设施等的改造

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 铝合金窗 | 2500\*450\*27，带纱窗 | 30.375平米 | 250 | 7593 |
| 2 | LED灯、双灯棍 | 36w | 86 | 80 | 6880 |
| 3 | 吊扇 | 1.2m | 26 | 200 | 5200 |
| 4 | 挡鼠板 | 1600\*600，白铁板 | 14块 | 100 | 1400 |
| 5 | 门帘 | 塑料门帘 | 60 | 60 | 3600 |
| 6 | 天花板 | 铝板 | 23平米 | 140 | 3220 |
| 7 | 布线 | 4平方 | 600米 | 5 | 3000 |
| 8 | 线槽 |  | 260米 | 7 | 1820 |
| 9 | 贴立柱瓷砖 | 600\*600 | 33 | 120 | 3960 |
| 10 | 一层食堂南门口刷涂料 |  | 50平米 | 30 | 1500 |
| 11 | 地沟遮挡 | 白铁板，加工安装 | 26平方米 | 70 | 1820 |
| 12 | 拆除原灯具、电扇灯；安装消毒灯用工 | 五人六天 | 30 | 120 | 3600 |
|  | 合计 |  |  |  | 43593 |

D包：自来水净化装置

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 净水器设备 | 0.01微米超滤 | 10 | 1030 | 10300 |
| 2 | 前置过滤器 | 40微米 | 10 | 150 | 1500 |
| 3 | 安全铁箱 | 600\*500 | 10 | 115 | 1150 |
| 4 | 管件、附件、安装费 |  | 10 | 260 | 2600 |
| 5 | 税金3% |  | 10 | 45 | 450 |
|  |  |  |  |  | 16000 |